A empresa Modelo Pneus LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.510.682/0001-26, sediada a Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco nº 56, bairro Licorsul na cidade de Bento Gonçalves/RS, interessada em participar do pregão acima citado, vem por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUESTIONAMENTOS** |
| 1 | PNEU    1000R20    LISO    16    LONAS, NOVO, DE    1ª.    LINHA, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 14.6 MM. DEVERA CONTER EM  ALTO  RELEVO  AS  SEGUINTES  ESPECIFICAÇÕES:ÍNDICE   DE   CARGA;  ÍNDICE   DE   VELOCIDADE;  SIMBOLO   DO INMETRO; | Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?**R: misto (asfalto e terra)** |
| 2 | PNEU  1000R20,  BORRACHUDO  16  LONAS,  NOVO,  DE  1ª.  LINHA COM  PROFUNDIDADE  DOS  SULCOS  DE  NO  MINIMO  19.5  MM. DEVERA     CONTER     EM     ALTO     RELEVO     AS     SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA; ÍNDICE DE VELOCIDADE; SIMBOLO DO INMETRO; | Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?**R: misto (asfalto e terra)** |
| 3 | PNEU    1000R20    MISTO    16    LONAS,    NOVO,    DE    1ª.    LINHA, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 14.6 MM. DEVERA CONTER  EM  ALTO  RELEVO  AS  SEGUINTES  ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE   DE   CARGA;  ÍNDICE   DE   VELOCIDADE;  SIMBOLO   DO INMETRO; | Deve ser cotado pneu liso ou borrachudo?**R: borrachudo** |
| 4 | PNEU 275/80/R/22.5 RADIAL MISTO 16 LONAS, NOVO DE 1ª. LINHA, COM  PROFUNDIDADE  DOS  SULCOS  DE  NO  MINIMO  14  MM;DEVERA     CONTER     EM     ALTO     RELEVO     AS     SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: SIMBOLO DO INMETRO | Deve ser cotado pneu liso ou borrachudo?**R: borrachudo** |
| 5 | PNEU 275/80/R/22.5 RADIAL LISO 16 LONAS, NOVO DE 1ª. LINHA, COM  PROFUNDIDADE  DOS  SULCOS  DE  NO  MINIMO  14  MM;DEVERA     CONTER     EM     ALTO     RELEVO     AS     SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: SIMBOLO DO INMETRO | Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?**R: misto (asfalto e terra)** |
| 6 | PNEU 275/80/R22.5 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS - NOVO DE 1ª. LINHA COM PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 18 MM;   DEVERA   CONTER   EM   ALTO   RELEVO   AS   SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: SIMBOLO DO INMETRO | Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?**R: misto (asfalto e terra)** |
| 14 | PNEU   215/75/R17.5,   RADIAL   LISO,   CAPACIDADE   DE   CARGA, 124/126 M, NOVO, DE 1ª LINHA (CONTENDO EM ALTO RELEVO O SIMBOLO DO INMETRO). | Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?**R: misto (asfalto e terra)** |

Para evitar disputa desonesta entre as licitantes, e visando o melhor para o município, peço que os esclarecimentos sejam publicados junto ao edital para que todos tenham conhecimento de suas respectivas respostas.

 **Atenciosamente,**