**RETIFICAÇÃO DE EDITAL**

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 042/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2018**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE RETROESCADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES**, de acordo com as especificações e quantitativos do Anexo I deste Edital.

Visando a maior competitividade, economicidade, melhor contratação, melhor conhecimento do objeto contratado, bem como melhor investimento dos recursos e atendimento ao interesse público, resolve-se por:

**ONDE LÊ-SE:**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Item*** | ***Quantidade*** | ***Unidade*** | ***Descrição*** | | 1 | 1 | UN | **RETROESCAVADEIRA,** nova zero horas, ano e modelo não inferior a 2018, tração 4x4, turbo alimentado, motor do mesmo fabricante do equipamento, com no mínimo 85 HP, transmissão com quatro (04) marchas á frente e duas (02) ré no mínimo, pneus (medidas mínimas) dianteiros 12 x 16.5 e traseiro 19,5x24; chassi monobloco, caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³, dentada, caçamba da retro com capacidade mínimo de 0,25m³, dentadas, profundidade de escavação de no mínimo de 4m; controles pilotados da retroescavadeira com joystick (pilot control). Joystick além de ser uma tecnologia nova, proporciona maior precisão dos trabalhos, maior ergonomia para o operador devido a pouca mobilidade e mínimo esforço braçal, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, direção hidráulica, luzes de trabalho diurna e noturna; cabine fechada rops/fops, **FOPS** é uma abreviação do termo inglês Falling Objects Protective Structure que significa Estrutura Com Proteção Contra Queda de Objetos. O principal objetivo desta estrutura é fornecer proteção ao operador em caso de quedas de objetos, como pedras, galhos, troncos. **ROPS** é a abreviação do termo inglês Roll Over Protective Structure que significa Estrutura Protetora Contra Capotamento, com para-brisa frontal, limpador e lavador, peso operacional mínimo de 7.000kg, período de garantia de no mínimo 12 meses a contar da data da emissão da nota fiscal, entrega (até 90 dias após ordem de compra). | | Vlr Máx.Unit: | | | 234.000,00 | | Cotação Máx.: | | | **234.000,00** | |  |  |  |  | |

**LEIA-SE:**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Item*** | ***Quantidade*** | ***Unidade*** | ***Descrição*** | | 1 | 1 | UN | **RETROESCAVADEIRA,** nova zero horas, ano e modelo não inferior a 2018, tração 4x4, turbo alimentado, motor do mesmo fabricante do equipamento, com no mínimo 85 HP, transmissão com quatro (04) marchas á frente e duas (02) ré no mínimo, pneus (medidas mínimas) dianteiros 12 x 16.5 e traseiro 19,5x24; chassi monobloco, caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 0,85m³, dentada, caçamba da retro com capacidade mínimo de 0,25m³, dentadas, profundidade de escavação de no mínimo de 4m;  Comando hidráulico traseiro acionado por alavancas mecânicas ou com joystick, cabine fechada com ar condicionado de fábrica, direção hidráulica, luzes de trabalho diurna e noturna; cabine fechada rops/fops, **FOPS** é uma abreviação do termo inglês Falling Objects Protective Structure que significa Estrutura Com Proteção Contra Queda de Objetos. O principal objetivo desta estrutura é fornecer proteção ao operador em caso de quedas de objetos, como pedras, galhos, troncos. **ROPS** é a abreviação do termo inglês Roll Over Protective Structure que significa Estrutura Protetora Contra Capotamento, com para-brisa frontal, limpador e lavador, peso operacional mínimo de 7.000kg, período de garantia de no mínimo 12 meses a contar da data da emissão da nota fiscal, entrega (até 90 dias após ordem de compra). | | Vlr Máx.Unit: | | | 234.000,00 | | Cotação Máx.: | | | **234.000,00** | |  |  |  |  | |

Sendo que a nova data de abertura será às **14h00min, do dia 03 de janeiro de 2019.**

As demais informações permanecem inalteradas, conforme previsto no Art. 21, § 4°, da Lei n° 8.666/93.

Vitor Meireles, 12 de dezembro de 2018.

**BENTO FRANCISCO SILVY**

**Prefeito Municipal**